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ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА
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Прилог:

· План управљања отпадом од грађења и рушења;
· Потврда о уплати републичке административне таксе по тарифном броју 1 и 9



Инструкције за плаћање републичке административне таксе према тарифном броју 197а:
сврха уплате:   Сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења;
прималац: Буџет РС;
износ: 5620,00 динара;
рачун примаоца: 840-742221843-57 ;
модел: 97 ;
позив на број: 59-23408926

Инструкције за плаћање републичке административне таксе према тарифном броју 1:
сврха уплате:   За захтев;
прималац: Буџет РС;
износ: 430,00 динара;
рачун примаоца: 840-742221843-57 ;
модел: 97 ;
позив на број: 59-23408926



















Садржај Плана управљања отпадом од грађења и рушења:

План се израђује у складу са Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења ("Службени гласник РС", бр. 93/23 и  94/23 - исправка) 
План управљања отпадом од грађења и рушења садржи податке о:
1) врсти и планираној количини отпада који ће настати активностима на градилишту, у току изградње, рушења, адаптације, реконструкције и других радова на објекту или делу објекта;
2) локацији контејнера за сакупљање отпада од грађења и рушења;
3) начину одвојеног сакупљања отпада, припреми за транспорт и о привременом складиштењу предметног отпада;
4) поступању са опасним отпадом за који је извесно да ће настати приликом извођења радова;
5) начине за поновно искоришћење отпада од грађења и рушења;
6) количини и врсти отпада од грађења и рушења планираног за предају оператеру постројења за поновну употребу отпада, односно планираним количинама које се упућују на прераду/рециклажу;
7) предвиђеним методама третмана отпада од грађења и рушења;
8) процењеној запремини земљаног ископа, насталог због вршења грађевинских радова на градилишту и поступање са њим.



Извод из Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“ бр. 56/10, 93/19 и 39/21) – Каталог отпада  - група 17 - Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација) 

	17 01 
	бетон, цигле, цреп и керамика 

	17 01 01 
	бетон 

	17 01 02 
	цигле 

	17 01 03 
	цреп и керамика 

	17 01 06* 
	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце 

	17 01 07 
	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06 

	17 02 
	дрво, стакло и пластика 

	17 02 01 
	дрво 

	17 02 02 
	стакло 

	17 02 03 
	пластика 

	17 02 04* 
	стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама 

	17 03 
	битуминозне мешавине, катран и катрански производи 

	17 03 01* 
	битуминозне мешавине које садрже катран од угља 

	17 03 02 
	битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01 

	17 03 03* 
	катран од угља и катрански производи 

	17 04 
	метали (укључујући и њихове легуре) 

	17 04 01 
	бакар, бронза, месинг 

	17 04 02 
	алуминијум 

	17 04 03 
	олово 

	17 04 04 
	цинк 

	17 04 05 
	гвожђе и челик 

	17 04 06 
	калај 

	17 04 07 
	мешани метали 

	17 04 09* 
	отпад од метала контаминиран опасним супстанцама 

	17 04 10* 
	каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце 

	17 04 11 
	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 

	17 05 
	земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ 

	17 05 03* 
	земља и камен који садрже опасне супстанце 

	17 05 04 
	земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 

	17 05 05* 
	ископ који садржи опасне супстанце 

	17 05 06 
	ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 

	17 05 07* 
	отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце 

	17 05 08 
	отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07 

	17 06 
	изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест 

	17 06 01* 
	изолациони материјали који садрже азбест 

	17 06 03* 
	остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце 

	17 06 04 
	изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 

	17 06 05* 
	грађевински материјали који садрже азбест 

	17 08 
	грађевински материјал на бази гипса 

	17 08 01* 
	грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама 

	17 08 02 
	грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01 

	17 09 
	остали отпади од грађења и рушења 

	17 09 01* 
	отпади од грађења и рушења који садрже живу 

	17 09 02* 
	отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. заптивачи који садрже ПЦБ, подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже ПЦБ и кондензатори који садрже ПЦБ) 

	17 09 03* 
	остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце 

	17 09 04 
	мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03
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